EmitTag - Hurtigguide

Lag nytt løp og lag ønskede klasser. Det trengs ikke å legge inn postkoder.

Last inn påmeldinger fra Excel eller fra brikkesys påmelding.

Installere ECB1 ved å bruke menyvalg Valg → Installere målenhet. Følg instruksen og koble til ECB enheten.

Du skal nå ha grønt eller gult lys i øverste statusfelt.

Dobbeltklikk det gule feltet for å synkronisere klokke. Når klokkene er synkronisert lyser feltet grønt.

Det lyser også gult hvis batteri er mindre enn 10%

Koble til målsløyfen med XLR kontakt merket loop1. Dersom det fortsatt lyser rødt på ECB i statusfeltet for loop1. Prøv å restarte ECB enheten. Loop2 lyser blått som angir at den ikke er i bruk.

Koble til mikrofonantennen.

Sørg for at klokken som starteren bruker er synkronisert med ECB klokken.

Angi starttid til løperne ved å velge løpere og trykke høyreklikksmeny → “Sett starttid/startnummer”. For å sette forskjellig starttid til ulike klasser sorteres det på kolonneheading for klasse og ønskede løpere plukkes ut. En gruppe løpere velges ved å klikke første løper holde inne shift på tastaturet og klikke siste løper.

Angi beregning av løpertid. Trykk ctrl + A for å velge alle løpere (alle merkes blått) trykk høyreklikkmeny → “Beregeløpertid → “Velg Bruk starttid (intime-starttime)”

Ta inn løpere i mål og produser resultater.

korrigere starttid

Dersom starttid skal endres eller justeres, gjenta steg 10 og 11. Steg 10 og 11 kan utføres etter at løpere er avlest i mål, men det blir ikke korrekte resultater før stegene er utført.